炼钢部转炉大修项目外委招标的变更公告

原定于2018年4月24日上午九点开标的炼钢部1#、2#转炉大修项目外委招标，现由于报名投标单位数量不足三家，不满足招标要求。现决定延期开标。具体时间另行通知。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

**另：由于大修项目内容有增加，附《炼钢部1#、2#转炉大修项目外委业务变更表》1份**

**炼钢部1#、2#转炉大修项目外委业务变更表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1#2#转炉大修外委项目及报价表** | | | |
| 序号 | 设备 | 工序 | 项目 |
| 1 | 1#转炉 | 转炉本体 | 托圈漏水处理，开人孔内部焊接。焊接量：长2.2m，厚65mm。刨除原有焊缝，单面焊双面成形。 |
| 2 |  | 更换破损溜渣板4件、挡渣板2件 |
| 3 | 下料系统 | 更换缓冲斗（一）、合金溜管（一）、合金溜管（七）、旋转溜槽、弯头 |
| 4 | 平台钢构 | 17米炉后平台破损恢复约80m2 |
| 5 | 2#转炉 | 炉坑设施 | 更换溜渣板4件、挡渣板2件 |
| 6 | 转炉本体 | 更换转炉全部本体裙罩板及支架 |
| 7 | 更换水冷炉口进、回水管DN80，约30米 |
| 8 | 更换炉体进、回水汇总管DN100，约60米 |
| 9 | 部分更换炉帽冷却进、回水管DN293，约20米 |
| 10 | 转炉倾动 | 扭力杆叉头及轴承更换（2套） |
| 11 | 下料系统 | 更换缓冲斗（一）、合金溜管（一）、合金溜管（七）、旋转溜槽、弯头 |
|  | 平台钢构 | 17米炉后平台加固恢复 |
| 12 | 转炉吊挂 | 驱动、游动水平及西南侧垂直吊挂各更换一套（共三套）轴承 |
| 13 | LF炉 | 1#LF炉 | 1#LF水冷炉盖更换 |
| 14 | 2#、3#LF炉 | 导电横臂更换2#LF炉B项，3#LF炉A、C项 |
| 15 | 2#LF炉 | 2#LF下料溜管更换 |
| 16 | 2#、3#LF炉 | 水冷装置配水管拆除更换，约800米不锈钢管 |

**其他按照《招标公告》要求** 招标委员会

2018.4.23