**炼铁部雨水沟暗沟清理技术要求**

一、投标项目：

1. 钢烧路雨水沟段约437米
2. 铁二路路段风机房到喷煤部分路段约170米
3. 烧结内部路段：含烧结溶剂站门口路段、脱硫脱硝内部路段、二烧环冷路段等，共约415米。

以上合计1052米

二、施工方要求：

1. 要求施工方，作业人员最少4人以上，使用吸排罐车进行疏通，工期按20天，污泥运输至炼铁部指定场地处置；
2. 人员素质要求：有清淤经验，身体健康，年龄不超过55岁；
3. 材料、工器具及车辆由承包方负责；
4. 所有清理沟段需接受业主方监督。清理完后乙方须检查暗沟内部并拍摄录像，确保疏通效果。检查录像交业主方备查，检查费用包含在本合同费用内。
5. 费用一次性结算，施工完毕经甲方验收后，乙方持有效增值税专用发票和计算单经甲方相关部门签字后交财务管理部挂账，次月内电汇付款。
6. 投标保证金自动转为履约保证金，合同结束后退还。

|  |
| --- |
| 报价单（不含税报价） |
| 项目 | 最高限价 | 报价金额（元） |
| 炼铁部雨水沟暗沟清理 | 90000 |  |
| 合计 |  |

结算方式：电汇

税率：