**芜湖新兴各事业部厂房防水治漏项目外委**

**招标公告**

日 期：2021年5月13日

招标号：WXZG202105013CFFSZL

项目所在地：安徽省芜湖市三山区

1. **招标条件**

本项目已经过批准，项目资金来源为自筹资金，招标人为芜湖新兴铸管有限责任公司，本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

1. **项目概况和招标范围**

规模：各事业部厂房防水治漏项目外委

1. **投标人资格要求**

投标人须具有相应履约能力。

 本项目不允许投标人以联合体形式投标。

1. **招标文件的获取**

获取时间：2021年05月13日09:00至2021年05月20日16:00

 获取方式：www.whxxzg.com

1. **投标文件的递交**

递交截止时间：2021年05月21日9:30；

 递交方式：芜湖市三山区春洲路2号，纸质文件递交。

1. **开标时间及地点**

2021年05月21日9：30，芜湖新兴铸管有限责任公司招标办。

**七、其他**

详见《公告内容》和《投标人须知及要求》。

我公司将于近日对各事业部厂房防水治漏项目外委进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系进行网上报名（疫情期间谢绝现场报名）。网上报名者，请按要求填写投标报名函，并附上相关资质等，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至邮箱。

项目业务内容：各事业部厂房防水治漏项目外委

联系人及电话：

招标办： 高卫卫 18315394200

生产管理部： 王春来 15005536106

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

开 户 行：工行环支

帐 号：1307023219000109264

电 话：0553-5698529

邮 编：241002

联 系 人：高卫卫

邮 箱：lqq60158@126.com

**详见以下附件：**

**附件1：投标人须知及要求；**

**附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；**

**附件3：报价表**

投标人须知及要求

**一、一般要求**

 投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

**二、投标保证金**

本次招标收取投标保证金**伍万元整**（电汇，基本账户汇款），投标人需在2021年05月20日下午16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环支）

帐 号：1307023219000109264

**中标单位需缴纳60万安全保障金**

**三、投标文件的语言**

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

**四、投标有效期**

投标有效期:90天。

**五、投标人要求**

1. 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
2. 具有独立法人资格。
3. 投标人须具有相应履约能力。
4. 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。
5. 投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。
6. 不接受联合体投标。
7. 标书需胶装。

2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

1. 投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。
2. 关于资格的声明函。
3. 安全生产许可证、行业许可证等。
4. 近几年内与此项目相关的业绩合同。
5. 投标有效期。
6. 企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。

(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

**六、投标费用**

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

**七、投标人建议**

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

**八、投标文件的份数和签署**

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

**九、投标报价**

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

**十、投标文件的递交**

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

1. 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。
2. 投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

**十一、无效投标**

发生下列情况之一者，视为无效投标。

1. 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。
2. 投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。
4. 投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
5. 投标人企业资质不全或无资质的。
6. 附有招标人不能接受的条件的。
7. 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。
8. 以他人名义投标的。
9. 未按招标文件要求提交投标保证金的。
10. 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。
11. 投标文件有与招标文件有严重背离的。

**十二、结算及付款指导方式**

结算方式：由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月后付款90%，质保金10%，保期满无质量异议一次性付清。付款方式，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。

**十三、评标标准**

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量40分，资质、装备及工艺技术水平、业绩10分，服务、工期及资金状况10分。

1. **其他要求**

要求：

1、需要外委厂家包工包料对存在漏水部位进行彩瓦更换、加固、落水管更换等施工。

2、其他详见技术要求

本次招标项目最高投标限价为：

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 拦标价（万元） |
| 标段一 | 120.00  |
| 标段二 | 127.00  |
| 标段三 | 141.00  |
| 标段四 | 95.00  |
| 标段五 | 11.70  |

报价高于此最高投标限价的作废标处理。

**芜湖新兴铸管有限责任公司**

 2021年05月13日

附技术要求：

1、监控部彩瓦更换及接缝防水要求

 监控部机加厂房内的现有屋顶彩瓦更换为10块采光板，同时将所有屋顶彩瓦的接缝处做ABS防水处理，现将要求如下：

1. 材质：
2. FRP采光板（版型同现有屋面板一致），透光率达到70%
3. 长20米\*宽1米\*10块；厚度为2mm；
4. 颜色为白色；
5. 质量方面：
6. 更换后的新采光板不漏雨，不漏水，无裂纹且固定牢固。
7. 新换的采光板和原有彩瓦接缝处不漏水，不漏雨
8. 所有质保要求3年
9. 安全方面：
10. 中标单位需提供施工人员的登高作业证
11. 中标单位需提供具体的施工方案及安全措施
12. 施工期间必须遵守公司及事业部的各项规章制度，不得违章作业或不听业主指挥作业
13. 中标单位施工完必须做到工完料净场地清，屋顶上不得留有施工废料和垃圾
14. 工期方面
15. 要求中标单位合同签到后10个工作日内完成施工。

2、焦化彩瓦更换补齐技术要求

1. **施工内容**

腐蚀彩瓦进行拆除更换，缺失彩瓦进行补齐。

1. **施工要求**
2. 涉及施工主材，辅材、工器具、吊车由承揽方负责，其中彩瓦外形要与现场一致，厚度不低于0.5mm。
3. 拆除后需对彩瓦进行清理，不得污染现场；

3、施工做好现场安全防护、环保防护，避免污染现场；

4、施工人员进厂后要遵守业主管理制度；

5、现场指定地点存放工器具，严禁随意现场放置；

6、涉及高空作业人员需持有高空作业证。

7、严重违反安全施工我方有权终止合同，由此造成的影响，乙方负完全责任。

8、工期25天（雨天等恶劣天气顺延）

3、炼铁部高炉彩瓦更换技术要求

1. 更换范围

炼铁部高炉、烧结、白灰等区域内厂房破损彩瓦更换，具体部位见招标明细表。

1. 施工要求
2. 彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，两座高炉本体彩瓦要求为金属隔热双面覆膜彩铝板。
3. 施工过程中用的工器具、吊车、脚手架等由施工单位负责。
4. 具备施工条件后，要求多个地点同时进行作业，所有彩瓦更换需在一个月内施工完毕。
5. 更换的旧彩钢瓦必须立即吊到地面，切割成1.2M以下运至业主指定地点；
6. 新的C型钢安装时凹槽必须朝下，彩钢瓦如安装在原C型钢上，要做防腐处理。
7. 彩钢瓦搭接时必须牢固可靠，用射钉进行固定，钉眼用密封胶封住，突出房顶部分裹玻璃丝布刷沥青漆确保不漏雨。蒸汽管道常流水上面加铺一层透明瓦。更换彩钢瓦区域下面必须拉警戒线专人进行监护。
8. 彩钢瓦的运输或安装过程中必须采取可靠措施，不得对涂层进行破坏，不得使彩钢瓦出现坑洼，以免后期锈蚀影响防雨效果。
9. 承包方必须具备有关更换彩钢瓦的相关资质、业绩；
10. 施工过程符合炼铁部安全、现场管理要求，做到安全、文明施工，当日产生的施工垃圾做到当日清理，最后达到“工完料净场地清”。
11. 质保期

彩瓦更换要求质保三年。

 4、**炼钢部厂房顶部彩钢瓦更换技术要求**

一、投标项目： 炼钢部厂房顶部彩钢瓦更换。

二、施工方要求：

1. 要求施工方作业人员最少10人以上，多个地点同时进行，工期要求30天，更换的旧彩钢瓦必须立即吊下来，切割成1.2M以下运至炼钢渣场；
2. 人员素质要求：有更换彩钢瓦经验，身体健康，年龄建议不超过50岁，涉及高空作业较危险；
3. 材料、工器具及车辆由承包方负责；
4. 所有彩钢瓦更换需接受业主方监督，更换完成后业主方进行检查验收。质保期二年，质保日期从质量验收单签字起算。
5. 彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板。
6. 彩钢瓦的运输或安装过程中必须采取可靠措施，不得对涂层进行破坏，不得使彩钢瓦出现坑洼，以免后期锈蚀影响防雨效果。
7. 房顶彩钢瓦为760型彩钢瓦，搭接时必须牢固可靠，用射钉进行固定，钉眼用密封胶封住，突出房顶部分裹玻璃丝布刷沥青漆确保不漏雨。蒸汽管道常流水上面加铺一层透明瓦。更换彩钢瓦区域下面必须拉警戒线专人进行监护。
8. 进厂作业必须缴纳60万安全保证金；
9. 承包方必须具备有关更换彩钢瓦的相关资质、业绩；

**5、动控部彩瓦更换的技术要求**

1、彩瓦厚度：0.5mm，

2、工期：15天内完成，

3、安全要求：

（1）作业区域下方为大型机组区域，作业期间禁止动火，

（2）在拆卸原有彩瓦时应防止彩瓦坠落措施，且避免各类附件、工具坠落，并准备好坠落措施。

（3）拆除时同步更换，非工作时间禁止预留空隙

（4）人员作业前需接受安全教育，并填写相关作业票，通过后再从事作业，同时佩戴安全带，安全绳等设施

 **彩瓦更换和接缝防水要求**

 **一、 材质要求：**

1. 亮瓦采用厚度为3mm，彩钢瓦厚度1mm，颜色都为白色
2. 瓦基本尺寸长10米，宽0.84米

**二、质量要求**：

1. 更换后不允许漏雨水，固定牢固可靠
2. 所有接缝处做ABS防水处理，接缝处不允许有漏雨水
3. 要求质保3年，3年内出现问题立即给予处理解决
4. 安全：
5. 中标单位需提供施工人员的登高作业证
6. 中标单位需提供具体施工方案和安全措施，施工人员信息统计表，施工人员教育培训记录以及安全现场管理委托书，
7. 中标单位施工前需和部门安全办签订工程项目安全管理协议书、资质制度审查表、以及外来人员危险告知书、现场安全管理委托书、特种作业证复印件、安全管理证复印件、作业人员统计表等，
8. 中标单位施工期间必须遵守事业部的各项规章制度
9. 中标单位施工完必须将拆卸的旧瓦进行清理，确保工完场地清，所有施工垃圾由施工方进行处理
10. 工期要求

中标单位在30天内完成施工

**6、铸件部彩瓦更换和接缝防水要求**

 **一、 材质要求：**

1. 亮瓦采用厚度为3mm，彩钢瓦厚度1mm，颜色都为白色
2. 瓦基本尺寸长10米，宽0.84米

**二、质量要求**：

1. 更换后不允许漏雨水，固定牢固可靠
2. 所有接缝处做ABS防水处理，接缝处不允许有漏雨水
3. 要求质保3年，3年内出现问题立即给予处理解决
4. 安全：
5. 中标单位需提供施工人员的登高作业证
6. 中标单位需提供具体施工方案和安全措施，施工人员信息统计表，施工人员教育培训记录以及安全现场管理委托书，
7. 中标单位施工前需和部门安全办签订工程项目安全管理协议书、资质制度审查表、以及外来人员危险告知书、现场安全管理委托书、特种作业证复印件、安全管理证复印件、作业人员统计表等，
8. 中标单位施工期间必须遵守事业部的各项规章制度
9. 中标单位施工完必须将拆卸的旧瓦进行清理，确保工完场地清，所有施工垃圾由施工方进行处理
10. 工期要求

中标单位在30天内完成施工

附：报价表

|  |
| --- |
| 报价表标段一 |
| 序号 | 部门 | 问题位置地点 | 存在问题 | 修复方法 | 工作量（平） | 含税报价（元） | 工期及技术要求 | 工期要求 |
| 1 | 炼铁部 | 原料7#-8#通廊顶棚彩瓦 | 彩瓦固定处腐蚀 | 彩瓦和C型钢更换 | 2800 |  | 两座高炉本体彩瓦要求为0.8mm金属隔热双面覆膜彩铝板，其他彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年 | 工期30天 |
| 2 | 炼铁部 | 原料DQ04尾部铁道彩瓦 | 腐蚀破烂 | 彩瓦和C型钢更换 | 58 |  |
| 3 | 炼铁部 | 原料转1-1头部顶瓦 | 彩瓦固定处腐蚀 | 彩瓦和C型钢更换 | 20 |  |
| 4 | 炼铁部 | 烧结一期烧结机厂房 | 六层框架结构，房顶腐烂 | 更换 | 1000 |  |
| 5 | 炼铁部 | 烧结一期一混-2通栏 | 皮带通栏底板，房顶腐烂 | 更换 | 200 |  |
| 6 | 炼铁部 | 烧结一期烧1通栏 | 皮带通栏底板，房顶腐烂 | 更换 | 150 |  |
| 7 | 炼铁部 | 烧结一期转4-1、转4-2通栏 | 皮带头部，顶部腐烂 | 更换 | 100 |  |
| 8 | 炼铁部 | 烧结一期烧5皮带 | 皮带头部，顶部腐烂 | 更换 | 100 |  |
| 9 | 炼铁部 | 烧结一期一混-1皮带 | 入一混顶部腐烂 | 更换 | 20 |  |
| 10 | 炼铁部 | 烧结二期烧结机厂房 | 通风顶部彩瓦腐蚀 | 更换 | 1200 |  |
| 11 | 炼铁部 | 烧结二期筛5皮带下面小库房 | 顶部坍塌 | 更换 | 50 |  |
| 12 | 炼铁部 | 烧结二期一期余热汽包顶部 | 腐蚀 | 更换 | 50 |  |
| 13 | 炼铁部 | 电尘一期主抽风机房 | 房顶彩钢瓦腐烂 | 更换 | 850 |  |
| 14 | 炼铁部 | 电尘二期主抽风机房 | 房顶彩钢瓦腐烂 | 更换 | 850 |  |
| 15 | 炼铁部 | 白灰料场屋顶 | 中部漏雨一个洞 | 更换彩钢瓦 | 1张彩钢瓦 |  |
| 16 | 炼铁部 | 白灰8号皮带头尾通廊顶 | 头部、尾部仓与通廊接缝处漏雨 | 接缝处密封 | 4米\*200mm\*2处 |  |
| 17 | 炼铁部 | 铸铁机厂房 | 厂房顶部、侧面彩瓦腐烂。部分脱落 | 更换彩钢瓦 | 3500 |  |
| 合计： | 小写： | 大写： |
| 投标单位名称： |  |
| 公司公章： |  |
| 日期： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价表标段二 |
| 序号 | 部门 | 问题位置地点 | 存在问题 | 修复方法 | 工作量（平） | 含税报价（元） | 工期及技术要求 | 工期要求 |
| 18 | 炼铁部 | 供料块矿大棚顶部 | 脊瓦被风吹掉 | 制作脊瓦安装。 | 脊瓦16米长 |  | 两座高炉本体彩瓦要求为0.8mm金属隔热双面覆膜彩铝板，其他彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年 | 工期30天 |
| 19 | 炼铁部 | 供料一号炉高料仓顶部 | 脊瓦被风吹掉 | 制作脊瓦安装。 | 脊瓦长13米 |  |
| 20 | 炼铁部 | 1#炉西出铁厂北侧 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 400 |  |
| 21 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂楼梯 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 150 |  |
| 22 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂南侧 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 1500 |  |
| 23 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂东侧 | 下幅需延伸 | 加装 | 200 |  |
| 24 | 炼铁部 | 1#炉东出铁厂顶棚 | 边缘漏雨 | 加装 | 100 |  |
| 25 | 炼铁部 | 1#炉东西出铁厂顶棚气楼 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 1300 |  |
| 26 | 炼铁部 | 1#炉热风炉天车顶棚 | C型钢、彩瓦腐蚀 | 更换 | 100 |  |
| 27 | 炼铁部 | 3#炉炉前 | 炉前厂房彩瓦、C型钢腐烂通透严重 | 更换 | 7100 |  |
| 28 | 炼铁部 | 3#炉渣处理 | 厂房彩瓦、C型钢全部腐烂 | 更换 | 500 |  |
| 29 | 炼铁部 | 矿渣微粉仓库 | 彩钢瓦腐烂 | 更换彩钢瓦 | 300 |  |
| 30 | 炼铁部 | 矿渣微粉各皮带弧形盖瓦 | 彩钢瓦腐烂 | 更换彩钢瓦 | 约100块 |  |
| 合计： | 小写： | 大写： |
| 投标单位名称： |  |
| 公司公章： |  |
| 日期： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价表标段三 |
| 序号 | 部门 | 问题位置地点 | 存在问题 | 修复方法 | 工作量（平） | 含税报价（元） | 工期及技术要求 | 工期要求 |
| 31 | 炼钢部 | 南边1#门铁水吊运区域 | 漏雨 | 更换 | 3000 |  | 彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，房顶彩钢瓦为760型彩钢瓦，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年 | 工期30天 |
| 32 | 炼钢部 | 转炉高跨汽包顶 | 漏雨 | 更换 | 3000 |  |
| 33 | 炼钢部 | 一连铸上方 | 漏雨 | 更换 | 2000 |  |
| 34 | 炼钢部 | RH炉上方气窗 | 漏雨 | 更换 | 1500 |  |
| 35 | 轧钢部 | 高线稀土磁盘厂房顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 160 |  | 彩瓦厚度为0.8mm，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年， | 工期10天 |
| 36 | 轧钢部 | 中棒过滤间厂房顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 300 |  |
| 37 | 轧钢部 | 中棒平流池厂房屋顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 60 |  |
| 38 | 轧钢部 | 中棒轧机配电室 | 落水管缺失 | 需更换 | 约3根 |  |
| 39 | 轧钢部 | 中棒车间新办公室上方屋顶 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 260 |  |
| 40 | 轧钢部 | 中棒装配间125车床旁屋顶 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 60 |  |
| 41 | 轧钢部 | 中棒1#轧机旁钢结构上漏雨 | 漏雨 | 需修复 | 60 |  |
| 42 | 轧钢部 | A线18#轧机上方 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 60 |  |
| 43 | 轧钢部 | A线磅房处上方 | 彩瓦漏雨 | 需更换 | 100 |  |
| 44 | 轧钢部 | 高线过滤间厂房屋顶 | 彩瓦腐蚀 | 需更换 | 300 |  |
| 45 | 轧钢部 | 大棒车间厂房侧面 | 彩瓦掉落 | 需恢复 | 20 |  |
| 合计： | 小写： | 大写： |
| 投标单位名称： |  |
| 公司公章： |  |
| 日期： |  |
|

|  |
| --- |
| 报价表标段四 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 焦化部 | 煤仓 | 侧面彩瓦腐蚀脱落 | 更换 | 600 |  | 厚度不低于0.5mm，腐蚀彩瓦进行拆除更换，缺失彩瓦进行补齐，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年。 | 工期25天 |
| 47 | 焦化部 | 环境除尘/加煤除尘 | 彩瓦缺失 | 增加彩瓦封闭 | 200 |  |
| 48 | 焦化部 | 风机房 | 顶部彩瓦腐烂 | 更换 | 450 |  |
| 49 | 焦化部 | 制冷机房 | 顶部彩瓦腐烂 | 更换 | 420 |  |
| 50 | 动控部 | 轴流风机房 | 屋顶彩钢瓦变形、屋顶腐蚀漏雨 | 更换彩钢瓦 | 8000 |  | 彩瓦厚度：0.5mm，拆除后需对彩瓦进行清理，质保三年。 | 工期15天 |
| 51 | 监控部 | 机加厂房 | 彩瓦接缝处漏水 |  | 100 |  | 屋顶彩瓦更换为10块采光板，同时将所有屋顶彩瓦的接缝处做ABS防水处理，长20米\*宽1米\*10块；厚度为2mm，透光率达到70%，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年。 | 工期10天 |
| 合计： | 小写： | 大写： |
| 投标单位名称： |  |
| 公司公章： |  |
| 日期： |  |

报价表标段五 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 铸件部 | 中线砂处理上方 | 彩钢瓦变形、缺失 | 补充彩钢瓦 | 50 |  | 亮瓦采用厚度为3mm，彩钢瓦厚度1mm，接缝处做ABS防水处理，质保三年，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理， | 工期30天 |
| 53 | 铸件部 | 中线砂处理上方 | 亮瓦老化透光性差 | 更换亮瓦 | 420 |  |
| 54 | 铸件部 | 大线打磨通气口 | 彩钢瓦掉落 | 更换彩钢瓦固定 | 60 |  |
| 55 | 铸件部 | 打磨车间 | 彩钢瓦腐蚀漏雨 | 更换彩钢瓦 | 300 |  |
| 56 | 铸件部 | 大线白模外墙 | 墙体接缝脱落 | 从新安装接缝铁皮 | 20 |  |
| 57 | 铸件部 | 大线自动线顶部 | 漏雨 | 更换彩钢瓦 | 300 |  |
| 58 | 铸件部 | 大线单体线顶部 | 漏雨 | 更换彩钢瓦 | 200 |  |
| 59 | 铸件部 | 精整一重水压机 | 房顶漏雨 | 更换 | 100 |  |
| 60 | 铸件部 | 精整房顶通风球周边 | 漏雨 | 更换 | 100 |  |
| 61 | 铸件部 | 熔炼废钢区 | 漏雨，彩瓦腐蚀 | 更换彩瓦 | 200 |  |
| 62 | 铸件部 | 熔炼废钢区 | 屋檐漏雨 | 彩钢瓦延长，加固 | 100 |  |
| 合计： | 小写： | 大写： |
| 投标单位名称： |  |
| 公司公章： |  |
| 日期： |  |

 **芜湖新兴铸管有限责任公司**

**Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd**

**投标报名申请函**

致：**芜湖新兴铸管有限责任公司**

1、 我方以 (投标申请人单位名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以 （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出投标人报名申请。

2、本申请函附有下列内容：

单位所属 省 市 单位名称 企业法人 单位地址 邮编

企业类型 国有 股份 合资 民营 个体 其他（所属类别上打√）

企业性质 加工业 贸易业 物流业 （所属类别上打√）

开户银行 账号

税号 注册资金

公司电话 公司传真

联系人 联系电话

主导（营）产品

是否通过 ISO9000 ISO14000 GB28000 （通过的打√）

3、我司附相关资质（营业执照、开户许可证（或基本账户信息表）、特种行业生产（经营）许可证、质量认证证书、环保认证证书、其他认证证书及**近2年相关业绩**）将以电子版形式**发邮件至lqq60158@126.com。**

4、我司确认，你方授权代表可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。

5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。

 申请人（单位公章）：

 授权代表（签名或盖章）：

 签字日期：

**公平交易承诺函**

尊敬的合作单位：

感谢您对我公司的支持和信任！

为深入贯彻党的十八大以来中央和中央纪委历次全会精神，推动全国国有企业党建工作会议在中央企业落实落地，芜湖新兴铸管有限责任公司作为国务院国资委管理的国有重要骨干企业新兴际华集团有限公司所属三级公司，按照集团党委关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法要求，对在公司范围内从事物料采购、外委加工、财务、质检、计量、工程、业务销售、设备采购和维护、招标投标等经济活动中，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法权益，保证合作过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，维系良好的、持续的、深度的战略合作伙伴关系，我公司对反商业贿赂要求如下：

合作单位不得以现金或等同于现金之礼品或回扣、返点等任何不正当手段违规获取业务资格、谋取其他不正当利益，一经查实，公司有权采取以下行为：1、中止与对方一切业务合同执行；2、将对方永久列入公司黑名册；3、扣除对方保证金，冻结对方在我公司的所有合同款项；4、公司对贿赂款项予以没收，同时按不低于10 倍贿赂金额的标准对行贿单位进行商业贿赂违约追偿；5、对公司权益造成损失的，公司有权按照核算损失金额的2-5倍向对方追偿等。

为共同遵守，促进公司的发展，请合作单位按以下承诺签字并加盖公章：我公司及其一切工作人员向芜湖新兴铸管有限责任公司作出如下承诺：

1、绝不以不正当的方式利用芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员达成合作目的；

2、合作过程中绝不利用与芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员存在一定特殊关联关系暗示或者胁迫芜湖新兴铸管有限责任公司相关业务人员达到获取不正当收益的目的；

3、不向芜湖新兴铸管有限责任公司任何工作人员采取任何形式的贿赂 行为，包括但不限于贿赂现金、回扣、返利及其任何形式礼品；

4、在合作过程中，我方所供产品出现问题的，一律按照正常流程处理，绝不以任何形式求助于芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员；

5、我方承诺，不向芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员推荐明知不符

合资质要求的其他供应商；

6、我方与芜湖新兴铸管有限责任公司建立合作关系期间，对芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员索取或接收任何形式的回扣、礼金、有价证券、购物卡、支付凭证、贵重物品、好处费、感谢费等违反廉洁规定行为，应当及时、真实、全面的告之芜湖新兴铸管有限责任公司纪委。

我方承诺明确知悉以上内容，若违反以上任意一项内容造成的廉洁违规行为所产生的一切风险、责任、费用与后果将全部由我公司承担，我方无条件接受芜湖新兴铸管有限责任公司作出的一切处理决定。

承诺企业名称：

（加盖公章）

承诺企业法人签字： 业务主管签字：

年 月 日

## 法人授权委托书

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：   联系电话：

身份证号码：     工作单位：

现委托上述授权责任人作为我单位在 项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事宜，本单位均予以承认。代理人无转让委托权。

特此委托。本授权有效期为：

法人授权责任人身份证复印件：

委托单位： (盖公章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年 月 日