**原燃料短倒招标报价表（项目一）**

1、标的车型选择要求：重型自卸车（按需配置3轴、4轴车型）。

2、投标单位需具备提供每日24小时运输服务能力，所有散料短倒运输需全程覆盖（非人工方式）。若招标方短倒运输量加大，中标方根据需求按双方约定加派车辆，不得影响招标方正常生产和经营。

3、中标方在承接招标方业务时，需严格遵守招标方各项规章制度，不得有违反规章制度的现象出现，如发现招标方有权考核，情节严重者可与其终止合同。

4、中标方提供的作业车辆和驾驶人员需具备合法、有效证照。

**5、货物名称及运输线路、单价、费用（含9%税）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **运输线路** | **预估运量**  **（吨/月)** | **运输单价**  **（元/吨）** | **费 用**  **（元）** |
| **煤 炭** | **三山中外运码头⇆芜湖新兴货场** | **110000** |  |  |
| **石灰石** | **三山中外运码头⇆芜湖新兴货场** | **40000** |  |  |
| **生石灰石粉** | **三山中外运码头⇆芜湖新兴货场** | **500** |  |  |
| **生白云石块** | **三山中外运码头**⇆**芜湖新兴货场** | **2000** |  |  |
| **生白云石粉** | **三山中外运码头**⇆**芜湖新兴货场** | **500** |  |  |
| **焦 粉** | **三山中外运码头**⇆**芜湖新兴货场** | **500** |  |  |
| **水熄焦炭 （还原剂）** | **三山中外运码头⇆芜湖新兴货场** | **2000** |  |  |
| **干熄焦炭 （还原剂）** | **三山中外运码头⇆芜湖新兴货场** | **500** |  |  |
| **生 铁** | **三山中外运码头⇆芜湖新兴货场** | **1000** |  |  |
| **废 钢** | **三山中外运码头⇆芜湖新兴货场** | **5000** |  |  |
| **厂内临时倒运** | | **3500小时** | **元/小时** |  |
| **总 费 用（小写）** | | |  | |
| **总 费 用（大写）** | | |  | |

备注：1.原燃料每月到达量不均衡，所有提供运量均以该业务现期月均运量为参考，中标方承揽期间实际运量随招标方生产需求情况调整，中标方不得以此要求变更合同价格。投标方需满足最大提供18台重型自卸车作业，确保招标方的生产运输需求。

2.表中“⇆”代表此线路双向运输情况都可能发生，执行同一价格。

3.所有报价表必须填写整洁清楚并加盖公章,明显偏离市场行情的报价视为无效报价。

4.中标后弃标者，其所缴纳的投标保证金将不予退还。

**承运单位要具备迅速协调解决运输途中发生状况的能力，不得影响我公司生产。请根据以上情况慎重报价。**

**投标单位（盖章）：**

**投标单位法人（委托代理人）：**

**原燃料短倒招标报价表（项目二）**

1、标的车型选择要求：重型自卸车（按需配置3轴、4轴车型）。

2、投标单位需具备提供每日24小时运输服务能力，所有散料短倒运输需全程覆盖（非人工方式）。若招标方短倒运输量加大，中标方根据需求按双方约定加派车辆，不得影响招标方正常生产和经营。

3、中标方在承接招标方业务时，需严格遵守招标方各项规章制度，不得有违反规章制度的现象出现，如发现招标方有权考核，情节严重者可与其终止合同。

4、中标方提供的作业车辆和驾驶人员需具备合法、有效证照。

**5、货物名称及运输线路、单价、费用（含9%税）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **运输线路** | **预估运量**  **（吨/月)** | **运输单价**  **（元/吨）** | **费 用**  **（元）** |
| **金属矿** | **三山海螺/东汇码头⇆芜湖新兴货场** | **130000** |  |  |
| **煤 炭** | **三山海螺/东汇码头⇆芜湖新兴货场** | **1000** |  |  |
| **石灰石** | **三山海螺/东汇码头⇆芜湖新兴货场** | **5000** |  |  |
| **生白云石块** | **三山海螺/东汇码头⇆芜湖新兴货场** | **500** |  |  |
| **生白云石粉** | **三山海螺/东汇码头⇆芜湖新兴货场** | **500** |  |  |
| **生石灰石粉** | **三山海螺/东汇码头⇆芜湖新兴货场** | **500** |  |  |
| **生 铁** | **三山海螺/东汇码头⇆芜湖新兴货场** | **10000** |  |  |
| **水 渣** | **芜湖新兴货场⇆三山海螺/东汇码头** | **500** |  |  |
| **尾 渣** | **芜湖新兴货场⇆三山海螺/东汇码头** | **1000** |  |  |
| **冶金白灰块** | **芜湖新兴货场⇆三山海螺/东汇码头** | **500** |  |  |
| **除尘灰** | **芜湖新兴货场⇆三山海螺/东汇码头** | **2000** |  |  |
| **焦炭 （还原剂）** | **芜湖新兴货场⇆三山海螺/东汇码头** | **1000** |  |  |
| **烧结矿 （铁矿石）** | **芜湖新兴货场⇆三山海螺/东汇码头** | **5000** |  |  |
| **厂内临时倒运** | | **3500（小时）** | **元/小时** |  |
| **总 费 用（小写）：** | | |  | |
| **总 费 用（大写）：** | | |  | |

备注：1.原燃料每月到达量不均衡，所有提供运量均以该业务现期月均运量为参考，中标方承揽期间实际运量随招标方生产需求情况调整，中标方不得以此要求变更合同价格。投标方需满足最大提供30台重型自卸车作业，确保招标方的生产运输需求。

2.表中“⇆”代表此线路双向运输情况都可能发生，执行同一价格。

3.所有报价表必须填写整洁清楚并加盖公章,明显偏离市场行情的报价视为无效报价。

4.中标后弃标者，其所缴纳的投标保证金将不予退还。

**承运单位要具备迅速协调解决运输途中发生状况的能力，不得影响我公司生产。请根据以上情况慎重报价。**

**投标单位：（盖章）**

**投标单位法人（委托代理人）：**