|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 操作参数 | 物资名称 | 型号 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| 干熄焦除尘烟囱粉尘含量记录 | 10mg/m³（标况） | 检测仪传感器 | GJ1000 | 2 | 烟囱上 | 附专用电缆10m，仪表吹扫箱，保护箱，防护等级不低于IP54 |
| 范围：0-150mg/m³ |  |  |  |
| 粉尘浓度检测仪 | 配套 | 1 | 现场 |  |
| 电源：220V.AC，输出：4-20mA.DC |  |  |  |