芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢中间包翻包喷雾抑尘装置

技

术

规

格

书

编制： 审核： 会签： 批准：

一、总则

本规格书适用于炼钢部中间包翻包区域喷雾抑尘装置系统。

本规格书提出了炼钢部中间包翻包喷雾抑尘装置的相关技术要求。上述装置的设计、设备供货、指导安装、调试等方面工作均由投标方完成。

本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关环保、安全等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费

用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专

利的一切责任。

概况

芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢中间包翻包为2工位，卸料作业过程中，阵发性扬尘严重，翻包卸料作业时，存在污染本岗位及周边区域环境的问题。为了抑制中间包翻包过程扬尘对岗位及周边环境的影响，本项目拟采用喷雾粉尘抑制技术，以达到降低作业现场的岗位粉尘浓度、改善操作员工的工作环境为目的。中间包翻包平面布置如下图所示：

三、使用要求

1、设备名称：喷雾抑尘装置

2、使用地点：炼钢中间包翻包区域（2工位）

3、使用性质:2个翻包工位不同时工作

4、数量：1套（2个工位公用一套装置）

四、主要设备规格参数

名称	型号	数量	备注
主机
1套	配套水泵、分配器、PLC装置、过滤器及其他附件。电源380V ，功率3KW。
喷枪
投标方确定	流量：1~2L/min

材质：304不锈钢
喷嘴调节装置
投标方确定	与喷枪数量一致
抑制剂
投标方确定	配选比1/600
配管及支架
1套	管道采用304不锈钢材质
储气罐	3立方	1套	承压等级1.05MPa，配套安全阀、压力表、排污阀，进出口配带成对法兰
其他附属材料
1套	满足整套系统正常运行
五、技术要求

1、投标方需到招标方现场考察实际运行情况，根据招标方现场情况合理布置喷枪位置及喷嘴数量，对招标方中间包翻包区域喷雾抑尘提出合理有效的总体布置方案。

2、主机内配置过滤器及进口物理阻垢防锈设备，管道、喷枪、喷嘴均采用不锈钢材质，以防止管道和喷头堵塞，保证本装置不会因为本系统设备结垢或锈蚀而发生堵塞故障。

3、喷雾抑尘装置开启与翻包工位进行连锁工作。

4、在翻包区域上方约6米的高度测得翻包时的瞬时粉尘浓度为2500mg/m3（测量工具为便携式直度粉尘浓度测量仪），要求投标方提供的方案及设备所能达到的粉尘抑治率大于等于80%。

5、喷嘴方向可调节。

6、为了保证雾化效果，设压缩空气储气罐1个。

六、考核方案

为了检验喷雾抑尘装置对粉尘的抑制效果，需对翻包台使用本装置前后的粉尘浓度进行检测，需完成以下考核内容：

测量位置：在翻包区域上方约6米处各选择3个点进行测量。

测量次数：使用喷雾抑尘装置前2次，使用喷雾抑尘装置时2次。（每个测量点测量2次，即每个测量点使用喷嘴抑尘装置前后各测量1次）

测量仪器：便携式粉尘检测仪（投标方提供），如有必要，可由招标方委托第三方检测机构进行检测。

考核指标：翻包时瞬时粉尘最高浓度为2500mg/m3，投标方保证喷雾抑尘装置的粉尘抑制率不低于80%。

七、供货范围

整套装置全套供货，包括：主机（配套过滤器及物理阻垢防锈设备）、喷枪、喷嘴、喷嘴调节装置、抑制剂、配管及支架、电控箱、PLC系统、储气罐及其他附属材料，具体以满足招标方使用要求为主。

八、招标方与投标方负责范围

1、招标方负责范围

★ 负责整套喷雾抑尘装置的安装（投标方出安装详图及现场指导安装）。

★ 负责整套喷雾抑尘装置的土建设计及施工。

★ 负责将喷雾抑尘装置需要的能源介质（水、风）接至主机附近1米处。

★ 负责将喷雾抑尘装置需要的电源外线接至主机配套的电控箱进线口位置。

2、投标方负责范围

★ 负责整个中间包翻包区域喷雾抑尘的方案总图布置及详细设计，并对系统的可靠性和完整性负责，对所供货设备提供完整的、详细的技术资料，并对所提交技术资料的完整性和正确性负全责。

★ 负责主机-管线-喷嘴及之间的管路、电缆、电气控制系统等整套装置的设计、供货、调试。

★ 负责出具整套系统的安装详图并现场指导招标方安装。

★ 负责提供给招标方整个装置的土建荷载条件、能源介质外线条件、电源外线条件。

★ 负责整个系统的调试、无负荷试车、负荷试车和验收考核过程中消耗或损坏的备品备件、工具。

★ 负责提供电、气、润滑和冷却等公用介质的推荐技术规格和消耗指标，推荐产品应是可以在中国市场上采购的标准产品。

★ 除招标方负责范围以外的其他附属设施均由投标方负责。

九、对投标方的业绩要求

投标方需提供近两年来在炼钢中间包翻包区域工况下喷雾抑尘装置成功投运的业绩证明。

十、联系方式

设计处 郭彦深 0553-5627139；17756536935

炼钢部 朱会文 15212295592