煤气加热器

产品标准：JB/T1616

主体材质：20（GB3087)、Q235B、Q195L

设备重量：126500Kg

外形尺寸：L\*W\*H ~7200\*7200\*9000

热侧 冷侧

介 质： 烟气 煤气

进口温度： 200℃ 50℃

出口温度： 145℃ 145℃

设计流量： 362000Nm3/H 210000Nm3/H

换热面积： 4490m3 4658m3

阻 力： <700pa <300pa