移动式高粘度进口真空滤油机、

1、流量： 70 l/min ；

2、精度**：**2微米

3、最大工作压力： 10 bar ；

4、工作真空度：-60 up to -90 kPa ；

5、加热器功率： 4-12KW可调(3 phase,控制系统通过温度传感器检测油温自动调整加热器功率) ；

6、密封材质： Viton ；

7、最大粘度： 460mm2/s；

8、工作压力：-2.9~580psi（-0.2~40bar）；

9、黏度： 20~700mm2/s；

10、允许油温：32~158℉（0~70℃）；

11、环境温度：32~122℉（0~50℃）；

12、防护等级：IP67（有封闭式防护）；

13、带有冷凝液接收以及人工排液装置。

14、厂家需现场交流，确定介质、安装尺寸等。