制氧工段采购滤油机技术要求

制氧进口滤油机具体技术参数及要求：

1、流量：100升/分。

2、滤芯抗爆压差 10bar。

3、过滤精度：10μ。

4、适用范围 ：32号汽轮机油。

5、结构型式：保证硬管法兰连接可靠，无漏油点，结构紧凑，外型为固定式，节省空间。

6、做到滤芯的工作状况监测，一旦滤芯堵塞或故障可报警，过滤器滤芯更换简单便捷。

7、需提供滤芯型号，便于后期采购备件。

8、过滤器安全阀设置允许无人照管操作，可长期在线运行，无须人工值守。