**企业基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | | |
| 地址 | 芜湖市三山经济开发区春洲路2号 | | |
| 法人代表 | 李成章 | | |
| 所属行业 | 黑色金属冶炼及压延加工 | 主要产品 | 球墨铸铁管、钢材 |
| 企业基本情况 | | | |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司是由新兴铸管股份公司重组芜湖钢铁厂、芜湖焦化制气责任公司后于2003年4月成立的。为新兴铸管股份有限公司 （深市上市公司，代码000778）所属全资子公司，隶属于国务院国资委所监管的大型央企——新兴际华集团有限公司。公司原厂址在弋江区，随着芜湖城市扩张，导致我公司现有生产区处于城市包围之中，企业发展受限，为促进企业进一步发展，公司整体搬迁至芜湖市三山经济开发区。  搬迁项目主要建设内容包括：新建1座现代化的机械化原料场、2座50孔6m焦炉及1×140t/h干熄焦装置、2台180m2烧结机、2座1280m3高炉、2座120t转炉及配套精炼及连铸设施、1条银亮材生产线、1条精品线材生产线、1条普通线材生产线、1条铸钢生产线、1条大型锻造生产线、1条汽车工程锻件生产线；搬迁并改造老厂区电炉炼钢、球墨铸铁管生产线、棒材生产线和径向锻造生产线。  公司所有产尘点均采用电除尘、布袋除尘收集处理，两台烧结机机头头烟气采用湿法脱硫，焦炉煤气采用KXTT法脱硫。新建1座全厂综合污水处理系统，废水处理能力约650m³/h。生产废水零排放。  目前公司三山工业区环保投入已累计达到9.8亿元，占项目总投资的14.2%。 | | | |

二、主要排放污染物点位及项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测指标 | 排口编号 |
| 1#烧结机脱硫排口 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物 | FQ-14254 |
| 2#烧结机脱硫排口 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物 | FQ-14256 |
| 1#烧结机尾电除尘排口 | 颗粒物 | FQ-14255 |
| 2#烧结机尾电除尘排口 | 颗粒物 | FQ-14257 |
| 焦炉大烟囱 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | FQ-14236 |
| 转炉二次烟气除尘排口 | 颗粒物 | FQ-14263 |
| 1#高炉出铁场排口 | 颗粒物 | FQ-14241 |
| 2#高炉出铁场排口 | 颗粒物 | FQ-14245 |
| 1#高炉矿槽排口 | 颗粒物 | FQ-14242 |
| 2#高炉矿槽排口 | 颗粒物 | FQ-14246 |
| 发电锅炉烟囱排口 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | FQ-14284 |
| 1 | 厂界噪声 |  |
| 2 | 厂界噪声 |  |
| 3 | 厂界噪声 |  |
| 4 | 厂界噪声 |  |