**关于工业空调及中央空调招标的变更公告**

原定于2019年01月23日上午09:00进行的**工业空调及中央空调招标（已挂网延期）**，现增补炼钢参观通道中央空调系统一套，详细内容见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参考规格型号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 中央空调系统 | 1套 | 详见平面图，厂家根据条件复核，需保证买方参观通道内夏季温度控制在24~29℃之间（环境温度最高60℃），并保证在运行过程中参观通道内不结露，保证买方参观通道内冬季温度≥20℃。一台遥控器控制所有室内机。室外机本体、室内机本体及室外机与室内机之间的铜管（包括保温）、控制线及其配套的辅助设施均由卖方负责供货及安装（包括支吊架制作安装及刷油漆防腐） |
| 1.1 | GMV-615W/A1 | 全直流变频室外机 | 4套 | 制冷61.5KW，制热量69KW，制冷功率18.7KW，制热功率19.1KW，风量16000m³/h，噪音≤64db，冷媒R410a |
| 1.2 | GMV-NR80T/A | 四面出风天井机 | 31套 | 制冷8KW，制热量9KW，风量1180m³/h，220V，50HZ，噪音≤38db（A)，冷媒R410a，一台遥控器能控制所有室内机，共配15个遥控器 |

请各单位按照要求及时制作标书！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2019-01-28