**关于综合料场封闭配套安装工程招标的变更公告**

1. 原定于2020年09月23日09：30进行的综合料场封闭配套安装工程（前期已挂网延期），现变更为2021年01月05日9:30开标，报名截止时间变更为2021年01月02日16：00，保证金缴纳截止时间变更为2021年01月03日16:00
2. 工程范围变更为：包括综合料场消防水泵房给排水、封闭料场给排水、外部消防供水管线、低压配电系统、消防泵房电气系统、干雾抑尘、消防炮、雾炮和火灾报警、洗车台等配套机电安装工程，不包含主体厂房结构、厂房照明、防雷、接地（768.0.01电1），电气外线等。
3. 开工日期变更为：暂定2021年1月15日开工，总日历天数90天。
4. 资质要求变更为：投标人须具有国家建设部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质证书，并且同时具备消防设施工程专业承一级资质证书，不允许投标人以联合体形式投标。项目经理至少具有相应的国家一级建造师注册人员。
5. 报价单变更为附表。报价超过工程量拦标价及低于优惠率拦标价的做废标处理。

**芜湖新兴铸管有限责任公司**

**2020.12.17**

**综合料场封闭配套安装工程报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **单位** | **工程量** | **拦标价** | **报价** | **工作内容** |
| 一、综合单价部分 | | | | | | |
| 1 | DN100以下（含DN100） | 吨 | 27 | 25000元/吨 | 元/吨 | 包含管道、管件安装、液压试验、吹扫，除锈、刷漆、保温、埋地管道四布四油、管沟挖填等图纸范围内所有工作内容，包括人工、材料、机械、管理、利润、措施、不可竞争费、税金等所有费用 |
| 2 | DN100-DN200（含DN200） | 吨 | 57 | 13000元/吨 | 元/吨 |
| 3 | DN200-DN300（含DN300） | 吨 | 113 | 11000元/吨 | 元/吨 |
| 4 | DN300以上 | 吨 | 8 | 11500元/吨 | 元/吨 |
| 5 | 穿线镀锌管（≤DN50） | 米 | 6200 | 30元/米 | 元/米 |
| 6 | 穿线镀锌管（≤DN100） | 米 | 50 | 130元/米 | 元/米 |
| 二、除综合单价外工程量 | | | | | | |
| 1 | 优惠率（不包含材料费） | 暂列金额 120万 元 | | 1% | % | 安装：包含自动消防水炮、远程喷雾器、消防泵等设备、消火栓、消防水泵接合器、起重设备、阀门、防水套管、管道支架等；电气：变压器、配电柜、配电箱、滑线、电缆、电气管道、接地、照明等；火灾报警：防爆图像火灾探测器、防爆图像定位器、火灾报警控制器、消防控制柜、现场控制箱等火灾探测报警设备、视频通讯辅助设备、线缆；土建：阀门井、管道支墩等其他未列工作量的内容。执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额，材料费不参与总价优惠。措施费以签证形式据实计取，二次搬运费不计取。 |

注：本报价单需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。