项 目 承 揽 招 标 公 告

日 期：2019年05月24日

招标号：LWZG201905031GYFLDY

根据我公司生产经营需要，现对铸管部工业废料厂内倒运业务承揽实施公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。

项目简介：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 承揽项目 | 承揽能力要求 |
| 1 | 废水泥块、废水泥浆、废水泥沙、废涂料块等不含铁工业废料 | 6:00-19:00 |

根据我公司生产经营需要，现对铸管生产过程中产生的工业废料包括废水泥块、废水泥浆、废水泥沙、废涂料块等不含铁工业废料厂内倒运实施公开招标。

报价方式参考附表（可修改）。

 **凡有兴趣的合格投标人，可与技术咨询人联系（王玉敬 18955380956，到我公司现场勘察及交流。**

本次招投标日期定于**2019年06月3日 ，下午2:00 开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2019年 05月30日中午12:00 。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办副公楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。**

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮 编：241002

开 户 行：工商银行环城路支行

帐 号：1307023219000109264

联系电话：0553-5627217 练工

0553-5698563 李工 18055315335

**本次招标收取投标证金壹万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）**

**芜湖新兴铸管有限责任公司**

 **招标办**

 **2019-05-24**

附件1：投标人须知

附件2：报价表

投 标 人 须 知

1. **一般要求**

 投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

1. **投标文件的语言**

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

1. **投标有效期**

投标有效期：60日。

1. **投标人要求**

**1、参标方资质要求：**

1. 注册资金50万元以上(含50万元)；
2. 营业范围具有从事招标项目相关的作业能力和资质；
3. 无不良记录（法律、经济、前科）证明；

2、投标人必须提供下列文件和资料：

1. **投标人法定代表人授权书，委托代理人身份证复印件。**
2. **企业法人营业执照、银行开户许可证等。**
3. **相关资质文件。**
4. **报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按报价表格式要求填写报价表，并注明税率。**
5. **上述文件均需盖公司公章。**

**五、投标费用**

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

**六、投标人建议**

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

**七、投标文件的份数和签署**

**投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。**

**八、投标报价**

1、投标人应在报价表中标明，所报价格的**报价有效期、税率**等常规项目。

2、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

3、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

4、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

5、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

**九、投标文件的递交**

 1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

 投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

 3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

**十、无效投标**

发生下列情况之一者，视为无效投标。

* 1. 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。
	2. 投标人企业资质不全或无资质的。
	3. 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。
	4. 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。
	5. 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。
	6. 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。
	7. 超过招标文件规定的项目完成期限的。
	8. 附有招标人不能接受的条件的。
	9. 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。
	10. 明显不符合技术规格、技术标准要求的。
	11. 不接受联合体投标。
	12. 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。
	13. 以他人名义投标的。
	14. 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。
	15. 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。
	16. 其他不符合招标文件实质性要求的。

**十一、投标人保证**

１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

**4.投标人应对承揽质量作出明确承诺。**

**十二、相关要求**

1、付款方式：每月按照合同条款办理结算手续，开据增值税税票到公司财务结账（转账或银行现汇）。

2、作业地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、合同期限：一年。

**十三、评标标准**

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

评分标准：价格60分、资质20分、业绩20分。

1. **其他要求**
2. 对作业区域负责6s管理。
3. 具备早6:00-19:00的倒运能力，特殊时期具备24小时倒运能力。
4. 乙方负责所有劳务人员的劳保用品配备。
5. 劳务人员要求能吃苦，服从管理，年龄限制在25-55岁之间。
6. 必须适应现场环境需要，正常情况下保证每日工作量，要求配备现场安全员。
7. 承包方的人员配合、服从现场监督人员的指挥。
8. 全面负责承揽业务内的安全管理工作，遵守相关法律法规的规定。在倒运过程中造成的伤亡事故，由乙方负责，甲方不承担任何责任。
9. 结算吨位以过磅吨位为准。
10. 作业地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。
11. 承包方必须具有相关运输资质，车辆要符合国家和我司的相关要求。
12. 承包方需对车辆和人员购买保险，用以保障处理本合同业务执行过程中发生的安全事故。
13. 中标后需缴纳60万元安全履约保证金。

**项目报价表：（不含税报价）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承揽项目 | 月费用结算标准 | 单价（元/吨） |
| 1 | 废水泥块、废水泥浆、废水泥沙、废涂料块等不含铁工业废料 | 3000-4500吨左右 | 　 |
| 金额大写： | 　　 |

**税率：**

**报价单位：**

**报价日期：**