|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 检修项目 | 金额（元） | 工期（天） |
| 一 | 7#225吨铸造吊更换主钩卷筒联轴器2个；更换主钩定滑轮2组；更换主小车减速机2台及主小车主动轮2个； |  |  |
| 更换4台10t电葫芦（检修行车用）； |
| 24#行车棒磨行车增加电器仓； |
| 二 | 12#225吨铸造吊更换主小车减速机1台及主小车主动轮1个；更换6个大车车轮； |  |  |
| 14#100吨行车更换主钩卷筒联轴器2个； |
| 三 | 1#2#19#20#21#行车大车起拱（采用钢绞线形式）； |  |  |
| 18#19#25#行车局部做防腐及保温层更换加固； |
| 四 | 加料、钢水接收跨的主滑线校平，瓷瓶清理、更换； |  |  |
|  | 合计金额小写： |  |

炼钢行车维修报价表（含税报价）

标段一、二检修更换材料备件由炼钢部提供；标段三所需材料由承揽方提供；标段四所需备件材料由炼钢部提供。

合计金额大写：

税率： %

报价单位（公章）：

报价日期：